**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL IEPC-LPL-007/2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UBICACIÓN**  | **MEDIDAS**  | **TEMPORALIDAD**  |
| Arandas | 2 laterales de 4.00 x 2.001 cara posterior de .83 x 2.001 cara delantera de .83 x 87  | 1 mes a partir de su instalación |
| Tepatitlán  | 2 laterales de 4.00 x 2.001 cara posterior de .83 x 2.001 cara delantera de .83 x 87 | 1 mes a partir de su instalación  |
| Lagos de Moreno  | 2 laterales de 4.00 x 2.001 cara posterior de .83 x 2.001 cara delantera de .83 x 87 | 1 mes a partir de su instalación  |
| Zapotlán el Grande  | 2 laterales de 4.00 x 2.001 cara posterior de .83 x 2.001 cara delantera de .83 x 87 | 1 mes a partir de su instalación  |
| Santa María del Oro | 2 laterales de 4.00 x 2.001 cara posterior de .83 x 2.001 cara delantera de .83 x 87 | 1 mes a partir de su instalación  |
| Ocotlán  | 2 laterales de 4.00 x 2.001 cara posterior de .83 x 2.001 cara delantera de .83 x 87 | 1 mes a partir de su instalación  |

|  |
| --- |
| **El servicio debe incluir** |
| Material (Lona Tensada) |
| Impresión |
| Montaje y cambio de arte en caso de necesitarse. |
| Perifoneo (Audio en formato WAV o MP3) |
| Fotografías como evidencias del servicio |
| Monitoreo de la circulación de las vallas |