**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL IEPC-L-01/2020**

**ANEXO 1**

**Especificaciones técnicas**

|  |  |
| --- | --- |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 151 mm |
| Ancho | 65 mm |
| BATERÍA |  |
| Certificación | CE, IEC, JIS |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Corriente de salida | 90 A |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 20 Wh |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Número de baterías incluidas | 1 pieza(s) |
| Capacidad de batería | 9000 mAh |
|  |  |
| **Garantía** | **1 año con el fabricante / proveedor** |
| COLOR |  |
| Color del producto | Negro / Gris y / o Combinado |

Anexar hoja con especificaciones.

Entregar en empaque cerrado y sellado

No se aceptan baterías recargadas y/o re manufacturadas.