**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL IEPC-LPL-009/2020**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Sistema | Térmico directo |
| Velocidad (monocromático) | 250 mm/seg  |
| Resolución | 203 DPI |
| Navaja | Cuchilla autoafilable de cerámica |
| Ticket (columnas) | 44/56 |
| Rollo de papel | 80 mm X 90 mm |
| RAM | 512 KB |
| Flash | 4 MB |
| Comunicación | 25-Pin RS-232 Serial, 9-Pin RS-232 Serial, Parallel, USB, Powered USB, Ethernet. |
| Voltaje de operación | DC 24V |
| Fuente de alimentación | 60W  |
| Consumo de energía | 2.3 A |
| Dimensiones | Ancho 5.65”, profundidad7.27”, alto 5.27” |
| Peso | Solo impresora 1.53 kg, paquete 2.72 kg. |
| Color | Beige, Gris o negro. |
| Compatibilidad | Windows 8, 7, XP y Vista. |
| Emulación | ESC/POS |
|  |  |
| Garantía | **1 año con el fabricante / proveedor** |

Anexar hoja con especificaciones.

Entregar en empaque cerrado y sellado

No se aceptan re manufacturadas.

Imprescindible que haga el corte completo del ticket.